**Starostlivosť**

* Používajte čistú, suchú prípadne jemne vlhkú handru
* Nepoužívajte čistiace prostriedky
* Nepoužívajte silikónové alebo leštiace spreje
* Nepokladajte príliš horúce alebo príliš studené predmety na drevo
* Ak ste niečo vyliali, urýchlene odstránte tekutinu
* Neumiestňujte nábytok na priame slnečné svetlo alebo blízko k radiátoru
* Ak je v miestnosti príliš sucho, môže nábytok prasknúť alebo sa skrútiť
* Chráňte podlahu od nohy gumovými alebo filcovými podložkami
* Nechajte aspoň 3cm medzeru okolo nábytku aby mohol cirkulovať vzduch

Tento produkt je ručne lakovaný , preto je dobré každé 3 mesiace tento lak ošetriť “tekutý vosk “ prípravkom na masívny nábytok. Naneste iba malú vrstvu a rozotrite handričkou. Zvyšný prípravok odstráňte suchou handrou.

**Starostlivosť**

* Používajte čistú, suchú prípadne jemne vlhkú handru
* Nepoužívajte čistiace prostriedky
* Nepoužívajte silikónové alebo leštiace spreje
* Nepokladajte príliš horúce alebo príliš studené predmety na drevo
* Ak ste niečo vyliali, urýchlene odstránte tekutinu
* Neumiestňujte nábytok na priame slnečné svetlo alebo blízko k radiátoru
* Ak je v miestnosti príliš sucho, môže nábytok prasknúť alebo sa skrútiť
* Chráňte podlahu od nohy gumovými alebo filcovými podložkami
* Nechajte aspoň 3cm medzeru okolo nábytku aby mohol cirkulovať vzduch

Tento produkt je ručne lakovaný , preto je dobré každé 3 mesiace tento lak ošetriť “tekutý vosk “ prípravkom na masívny nábytok. Naneste iba malú vrstvu a rozotrite handričkou. Zvyšný prípravok odstráňte suchou handrou.